|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **交通标志牌清单** | | | | |
| **序号** | 项 目 ( 规 格 ) | **单 位** | **数 量** | **备注** |
|
| 1 | 方牌注意行人道（0.7\*0.7m，镀锌角铁底架，1mm锌铁皮，反光膜，8mm铁板底座，2.5寸水管） | 套 | 6 |  |
| 2 | 方牌导向牌（0.8\*0.6m，镀锌角铁底架，1mm锌铁皮，反光膜，8mm铁板底座，2.5寸水管，双面） | 套 | 4 |  |
| 3 | 方牌禁止攀爬（0.45\*0.6 m，反光膜，3mm铝塑板） | 套 | 2 |  |
| 4 | 方牌允许掉头（0.5\*0.5m，镀锌角铁底架，1mm锌铁皮，反光膜,2.5寸水管） | 套 | 1 |  |
| 5 | 三角牌注意儿童（0.7 m，3mm铝板,铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 2 |  |
| 6 | 圆牌禁止掉头（0.5\*0.5m，铝骨架，1mm锌铁皮，反光膜） | 套 | 1 |  |
| 7 | 方牌不允许右转（0.5\*0.35 m ，3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍） | 套 | 1 |  |
| 8 | 方牌行人牌（0.6\*0.6 m ，3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 2 |  |
| 9 | 圆牌禁停牌（上0.6\*0.6 m，下0.6\*0.15 m,3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 2 |  |
| 10 | 圆牌禁停牌（上0.6\*0.6 m，下0.6\*0.15 m,3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍） | 套 | 1 |  |
| 11 | 圆牌禁停牌（上0.6\*0.6 m，下0.6\*0.15 m,3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 2 |  |
| 12 | 圆牌限速拆除 | 套 | 1 |  |
| 13 | 三角牌上陡坡、慢、连弯（0.7 m，3mm铝板,铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 3 |  |
| 14 | 三角牌下陡坡、慢、连弯（0.7 m，3mm铝板,铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 3 |  |
| 15 | 方牌一杆双牌红灯允许右转、尽量右转(0.6\*0.3 m, 镀锌角铁架，1mm锌铁皮，反光膜，2寸水管) | 套 | 2 |  |
| 16 | 圆牌禁停牌（0.8\*0.8 m， 3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍） | 套 | 1 |  |
| 17 | 方牌分向行驶车道牌（1.8\*1.2m，3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍） | 套 | 1 |  |
| 18 | 圆牌靠右行驶（0.6\*0.6 m， 3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，加长水管） | 套 | 1 |  |
| 19 | 禁止掉头牌、人行横道牌（修正） | 套 | 2 |  |
| 20 | 方牌禁止机动车驶入停放（0.6\*0.25 m ，3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍） | 套 | 1 |  |
| 21 | 圆牌禁停牌（上0.6\*0.6 m，下0.6\*0.15 m,3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 2 |  |
| 22 | 圆牌（0.6 m，镀锌角铁底架，1mm锌铁皮，反光膜，8mm铁板底座，2.5寸水管，禁止驶入，靠右行驶\*2，禁止左转） | 套 | 4 |  |
| 23 | 圆牌靠右行驶（反光膜） | 套 | 1 |  |
| 24 | 圆牌禁止驶入旧牌拆除 | 套 | 1 |  |
| 25 | 方牌线性诱导标（0.8\*0.4米，1mm锌铁皮，反光膜） | 套 | 6 |  |
| 26 | 圆牌禁停牌（上0.6\*0.6 m，下0.6\*0.15 m,3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 2 |  |
| 27 | 圆牌禁止鸣喇叭牌（0.8m，3mm铝板, 铝骨架，反光膜，抱箍2.5寸水管） | 套 | 14 |  |
| 28 | 圆牌禁止右转牌、禁止左转（上0.6\*0.6 m，下0.6\*0.25 m,3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 4 |  |
| 29 | 圆牌禁止驶入（0.5 m，镀锌角铁底架，1mm锌铁皮，反光膜） | 套 | 2 |  |
| 30 | 方牌单向车道（0.6\*0.35m，镀锌角铁底架，1mm锌铁皮，反光膜） | 套 | 1 |  |
| 31 | 旧牌拆除 | 套 | 8 |  |
| 32 | 圆牌禁停牌（上0.6\*0.6 m，下0.6\*0.25 m,3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 1 |  |
| 33 | 方牌防止落水(0.6\*0.4 m, 镀锌角铁架，1mm锌铁皮，反光膜，2寸水管) | 套 | 6 |  |
| 34 | 方牌移动式方牌水位超桥梁警戒（1.2\*0.8m，镀锌角铁架，1mm锌铁皮，反光膜） | 套 | 6 |  |
| 35 | 方牌行人牌（0.6\*0.6 m ，3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 10 |  |
| 36 | 旧牌拆除 | 套 | 2 |  |
| 37 | 圆牌禁停牌（上0.6\*0.6 m，下0.6\*0.25 m,3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 2 |  |
| 38 | 旧牌移动 | 套 | 1 |  |
| 39 | 旧牌拆除 | 套 | 2 |  |
| 40 | 圆牌禁止驶入（0.8m，反光膜） | 套 | 2 |  |
| 41 | 圆牌靠右牌（0.8\*0.8 m，3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 2 |  |
| 42 | 方牌掉头牌（0.8\*0.8 m ，3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 1 |  |
| 43 | 方牌幼儿园牌双面（0.7\*0.4m，3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 1 |  |
| 44 | 方牌幼儿园牌（0.7\*0.4m，3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 1 |  |
| 45 | 圆牌禁停牌（上0.6\*0.6 m，下0.6\*0.25 m,3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 5 |  |
| 46 | 方牌单向车道（0.6\*0.35m，镀锌角铁底架，1mm锌铁皮，反光膜） | 套 | 1 |  |
| 47 | 方牌允许右转（0.8\*0.4m，3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍） | 套 | 1 |  |
| 48 | 修正路牌（锦江国际） | 个 | 8 |  |
| 49 | 三角牌（0.9m，反光膜） | 套 | 1 |  |
| 50 | 路名牌（1.2\*0.4m，反光膜，双面） | 套 | 1 |  |
| 51 | 方牌禁停（1\*0.8m，3mm铝板，反光膜） | 套 | 1 |  |
| 52 | 上圆牌下方牌 (上0.8 m,下0.8\*0.3 m,3mm铝板,2.5寸水管,铝骨架，反光膜，抱箍，禁止通行,方牌禁止柴油黑烟车) | 套 | 14 |  |
| 53 | 圆牌（禁止右转封面） | 套 | 1 |  |
| 54 | 圆牌禁止直行，左右行驶（0.6m，3mm铝板，铝骨架，反光膜） | 套 | 4 |  |
| 55 | 圆牌禁止右转、禁止驶入、单行道拆除 | 套 | 7 |  |
| 56 | 圆牌禁止直行、掉头牌（0.8\*0.8 m，3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 2 |  |
| 57 | 圆牌禁止掉头（0.5\*0.5 m反光膜） | 套 | 2 |  |
| 58 | 圆牌禁停牌（上0.6\*0.6 m，下0.6\*0.25 m,3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 3 |  |
| 59 | 大吊牌拆装换面（5\*2.4m，反光膜） | 套 | 3 |  |
| 60 | 大吊牌拆装车辆（吊车、升降车、货车） | 套 | 2 |  |
| 61 | 大吊牌换面 | 套 | 3 |  |
| 62 | 大吊牌拆装车辆（升降车） | 套 | 2 |  |
| 63 | 圆牌限高拆除 | 套 | 1 |  |
| 64 | 路名牌（1.2\*0.4m，不锈钢方管，反光膜，双面） | 套 | 2 |  |
| 65 | 三角牌注意行人（0.7 m，3mm铝板,铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 2 |  |
| 66 | 方牌绕行牌（(1\*0.8 m, 镀锌角铁架，1mm锌铁皮，反光膜，2.5寸水管) | 套 | 1 |  |
| 67 | 方牌绕行牌（(1\*0.8 m, 镀锌角铁架，1mm锌铁皮，反光膜) | 套 | 1 |  |
| 68 | 圆牌禁停牌（上0.6\*0.6 m，下0.6\*0.25 m,3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 3 |  |
| 69 | 圆牌禁停牌（0.6\*0.6 m， 3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 8 |  |
| 70 | 方牌即停即走（1\*0.6 m， 3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 10 |  |
| 71 | 方牌行人牌（0.6\*0.6 m ，3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 10 |  |
| 72 | 旧牌拆除 | 套 | 8 |  |
| 73 | 三角牌注意行人（0.7 m，3mm铝板,铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 6 |  |
| 74 | 圆牌禁止驶入（0.8m，反光膜） | 套 | 2 |  |
| 75 | 圆牌禁停牌（上0.6\*0.6 m，下0.6\*0.25 m,3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 8 |  |
| 76 | 圆牌靠右牌（0.8\*0.8 m，3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 4 |  |
| 77 | 方牌线性诱导标（0.8\*0.4米，1mm锌铁皮，反光膜） | 套 | 6 |  |
| 78 | 方牌掉头牌（0.8\*0.8 m ，3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 2 |  |
| 79 | 方牌禁停（1\*0.8m，3mm铝板，反光膜） | 套 | 1 |  |
| 80 | 圆牌禁停牌（上0.6\*0.6 m，下0.6\*0.25 m,3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 4 |  |
| 81 | 圆牌禁止直行、掉头牌（0.8\*0.8 m，3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 10 |  |
| 82 | 旧牌拆除 | 套 | 4 |  |
| 83 | 方牌行人牌（0.6\*0.6 m ，3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 4 |  |
| 84 | 方牌掉头牌（0.8\*0.8 m ，3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 2 |  |
| 85 | 方牌线性诱导标（0.8\*0.4米，1mm锌铁皮，反光膜） | 套 | 6 |  |
| 86 | 方牌允许掉头（0.5\*0.5m，镀锌角铁底架，1mm锌铁皮，反光膜,2.5寸水管） | 套 | 4 |  |
| 87 | 圆牌限速拆除 | 套 | 2 |  |
| 88 | 圆牌禁止直行、掉头牌（0.8\*0.8 m，3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 4 |  |
| 89 | 圆牌禁止直行、掉头牌（0.8\*0.8 m，3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 2 |  |
| 90 | 旧牌拆除 | 套 | 2 |  |
| 91 | 方牌绕行牌（(1\*0.8 m, 镀锌角铁架，1mm锌铁皮，反光膜) | 套 | 3 |  |
| 92 | 方牌行人牌（0.6\*0.6 m ，3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 6 |  |
| 93 | 圆牌禁停牌（上0.6\*0.6 m，下0.6\*0.25 m,3mm铝板，铝骨架，反光膜，抱箍，2.5寸水管） | 套 | 4 |  |