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第一章  招标公告
为满足我单位船舶装备更新需求，现就江门市海洋综合执法支队恩平大队执法快艇中国渔政44208-1发动机更换项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。
一、项目概况
1. 项目名称：江门市海洋综合执法支队恩平大队执法快艇中国渔政44208-1发动机更换项目。
2. 采购内容：雅马哈F200B/FL200B四冲程200马力船用发动机贰台（双机配置）。                                                                                                            
3. 招标控制价：人民币贰拾柒万元整（270,000元）（含税、含运输、安装调试及售后服务费）。
4. 交付地点：招标方指定地点。
5. 交付期限：合同签订后30日内完成交货、安装及调试。
二、投标人资格要求
1. 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，营业执照经营范围包含船舶设备或机电设备销售相关内容。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2. 供应商不得为“信用中国”网（www.creditchna.gov.cn）及“信用江门”（http://xyjm.jiangmen.gov.cn/）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。须提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
3. 须提供本项目采购的发动机可取得中国船级社（CCS）船用产品证书的书面声明。
4. 本项目不接受联合体投标。
三、投标文件的递交
1. 递交截止时间：2026年10月12日17:30。
2. 递交地点：恩平市恩城街道锦塔路7号3楼综合执法股。
3. 递交方式：现场递交或邮寄。
3. 逾期送达或未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。
四、开标和评标时间及地点
1. 开标和评标时间：2026年10月13日（如遇特殊工作延误需延期，将第一时间通知所有相关方）。
2. 开标和评标地点：恩平市恩城街道锦塔路7号2楼会议室。
五、联系方式
招 标 人：江门市海洋综合执法支队恩平大队
地    址：恩平市恩城街道锦塔路7号
联 系 人：胡先生
联系电话：0750-7176922


第二章  投标人须知
一、总则
1. 适用范围：本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
2. 定义：
（1）采购人：指本次采购的招标单位；
（2）投标人：指响应招标文件要求、参加投标竞争的法人或其他组织；
（3）货物：指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的船舶发动机及相关配件、工具、资料等；
（4）服务：指招标文件规定投标人须承担的运输、安装调试、技术培训、售后服务等义务。
3. 投标费用：投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件
1. 招标文件的构成：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）招标需求及技术规格；
（4）合同主要条款；
（5）评标办法；
（6）投标文件格式。
2. 招标文件的澄清：投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止时间3日前以书面形式（加盖单位公章）向采购人提出。采购人将以书面形式予以答复，并将答复内容发给所有已获取招标文件的投标人。
3. 招标文件的修改：采购人可在投标截止时间前对招标文件进行修改。修改内容以书面形式通知所有已获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。
三、投标文件的编制
1. 投标文件的语言及计量单位：
（1）投标文件及投标人与采购人之间与投标有关的往来函电均应使用中文；
（2）除技术规格中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用国家法定计量单位。
2. 投标文件的构成：
（1）投标函；
（2）开标一览表；
（3）投标报价明细表；
（4）法定代表人身份证明及授权委托书；
（5）资格证明文件（营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一等）；
（6）品牌授权证明文件；
（7）技术规格响应表；
（8）商务条款响应表；
（9）售后服务方案及承诺；
（10）供货方案及安装调试方案；
（11）近三年同类项目业绩证明；
（12）投标人认为需要提供的其他材料。
3. 投标报价：
（1）投标报价应为人民币含税全包价，包括货物本体、配件、包装、运输、装卸、保险、安装调试、技术培训、售后服务、税费等全部费用；
（2）投标人只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受；
（3）投标报价超过招标控制价的，作无效投标处理。
4. 投标有效期：自投标截止之日起90天内有效。
5. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。
6. 投标文件的签署及规定：
（1）投标文件一式叁份，正本壹份，副本贰份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”；
（2）投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准；
（3）投标文件应加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。
四、投标文件的递交
1. 投标文件的密封和标记：投标人应将投标文件正本和所有副本密封装在一个外封套内，并在封套上标明项目名称、投标人名称及“请勿在2026年10月13日前启封”字样。
2. 投标截止时间：所有投标文件都必须按采购人在招标公告中规定的投标截止时间之前送至指定地点。
3. 迟交的投标文件：在投标截止时间后送达的投标文件，采购人将拒收并原封退回。
五、开标与评标
1. 开标：采购人将在招标公告规定的时间和地点进行开标。
2. 评标委员会：本项目评标委员会由采购单位承发包小组成员组成，负责对投标文件进行评审。
3. 开标与评标程序：
（1）资格性审查：对投标人的资格证明文件进行审查，以确定其是否具备投标资格；
（2）符合性审查：对投标文件是否实质性响应招标文件要求进行审查；
（3）初步评审：评标委员会对通过资格性和符合性审查的投标文件进行初步评审；
（4）详细评审：评标委员会按照评标办法对投标文件进行综合评分；
（5）推荐中标候选人：评标委员会根据综合得分由高到低排序，推荐中标候选人。


第三章  采购需求及技术规格
一、项目概述
本项目采购雅马哈F200B/FL200B四冲程200马力船用发动机贰台（双机配置），用于船舶动力系统配置更新。投标人须提供全新原装正品，并负责安装调试、技术培训及售后服务等全部工作。
二、采购清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	船用发动机
	雅马哈F200B/FL200B
	台
	2
	四冲程200马力，双机配置

	2
	不锈钢螺旋桨
	17英寸
	个
	2
	原厂标配

	3
	遥控操作系统
	双机操纵盒
	套
	1
	含26英尺油门线

	4
	仪表组
	数字组合式
	套
	1
	含转速表、燃油表等

	5
	主电缆线及安装配件
	原厂配套
	套
	1
	含钥匙面板、接线等

	6
	液压舵机系统
	液压
	套
	1
	含转向铁棒、油管等

	7
	工具包及备件
	原厂配套
	套
	2
	含专用工具、备用火花塞等

	8
	技术文件及用户手册
	中/英文版
	套
	2
	含安装使用说明书



三、技术参数要求
投标人提供的船舶发动机必须为雅马哈品牌原装进口正品，型号为F200B/FL200B（具体型号根据艉板高度确定），技术参数须满足或优于以下要求：
	序号
	参数名称
	技术要求
	备注

	1
	品牌型号
	雅马哈 F200B/FL200B
	四冲程200马力

	2
	发动机类型
	四冲程、V6、24气门、DOHC带VCT
	双顶置凸轮轴

	3
	排气量
	3352cm³
	3.4升

	4
	最大输出功率
	147.1kW(200PS)/5500rpm
	200马力

	5
	全油门操作范围
	5000~6000rpm
	

	6
	缸径×行程
	94.0mm×80.5mm
	

	7
	燃油系统
	电子燃油喷射（EFI）
	

	8
	启动系统
	电启动
	

	9
	冷却系统
	水冷式
	

	10
	润滑系统
	湿式润滑
	

	11
	操舵系统
	前操
	

	12
	倾斜调整方式
	电动调整倾斜（PTT）
	

	13
	交流发电机
	46A
	

	14
	艉板高度
	约643mm
	按需选配

	15
	整机重量
	约269~283kg
	以出厂实际为准

	16
	螺旋桨
	17英寸不锈钢螺旋桨
	原厂标配

	17
	最大油耗
	约65L/h
	

	18
	燃料要求
	无铅汽油，辛烷值不低于89号
	

	19
	产地
	日本原装进口
	

	20
	质量保证
	整机质保不少于12个月或500小时（以先到者为准）
	



四、配置及附件要求
1. 每台发动机须配备原厂17英寸不锈钢螺旋桨1个；
2. 双机配套遥控操作系统1套（含双机操纵盒、26英尺油门线等）；
3. 数字组合式仪表组1套（含双机转速表、燃油表、电压表、小时计、报警指示等）；
4. 主电缆线、钥匙面板、紧急熄火开关及安全绳等全套电气配件；
5. 双机液压舵机系统1套（含转向铁棒、油管、接头等）；
6. 每台发动机配备原厂工具包1套（含专用工具、备用火花塞、保险丝等）；
7. 每台发动机配备中/英文安装使用说明书、维修保养手册各1套；
8. 发动机自动开关拉线、备用启动绳等安全配件；
9. 其他安装所需的全部标准配件及辅材。
五、质量及技术要求
1. 投标人所供货物必须是全新、未使用过的原厂原装正品，完全符合国家及行业相关标准；
2. 投标人须提供产品合格证、出厂检验报告、海关进口报关单（如为进口产品）等质量证明文件；
3. 投标人应配合提供中国船级社（CCS）相关认证或检验服务；
4. 发动机序列号、型号标识须清晰完整，与出厂文件一致；
5. 投标人须保证所供货物的知识产权合法，不存在任何侵权纠纷。
六、安装调试与验收
1. 投标人负责发动机的现场安装、调试及试航，确保发动机各项性能指标达到设计要求；
2. 安装调试过程中产生的一切费用均由投标人承担；
3. 验收标准：按照国家相关标准、行业规范及本技术规格要求进行验收；
4. 验收内容包括：外观检查、数量核对、型号核对、出厂文件检查、启动运行测试、负载测试、各项性能参数测试等；
5. 验收合格后，双方签署验收合格证明；验收不合格的，投标人应在采购人规定期限内更换或修复，直至合格。
七、售后服务要求
1. 质保期：整机质保期不少于12个月或运行500小时（以先到者为准），自验收合格之日起计算；
2. 质保期内，因产品质量问题发生的故障，投标人应免费维修或更换零部件；
3. 故障响应：接到报修通知后，供应商应在2小时内响应，48小时内到达现场（特殊偏远地区另行约定）；
4. 投标人应在项目所在地或附近设有授权服务网点，具备及时维修服务能力；
5. 质保期外，投标人应提供终身维修服务，仅收取成本费用，并保证长期供应原厂正品零配件（其他产生的费用需与招标方协商）；
6. 技术培训：投标人须免费为采购人操作人员提供现场技术培训，内容包括发动机操作使用、日常维护保养、常见故障判断与处理等，确保操作人员能够独立操作和进行日常维护。


第四章  合同主要条款
一、合同双方
甲方（采购方）：_________________________
乙方（供应方）：_________________________
二、合同标的
乙方向甲方供应雅马哈F200B/FL200B四冲程200马力船用发动机贰台及配套附件，并负责安装调试、技术培训和售后服务等，具体内容详见技术规格要求。
三、合同价款
1. 合同总金额为人民币：_______________元（大写：_________________________元整）；
2. 此价格为含税全包价，包括货物本体、配件、包装、运输、装卸、保险、安装调试、技术培训、售后服务、税金等全部费用；
3. 合同价款在合同履行期间不因市场价格波动而调整。
四、付款方式
1. 合同签订后____个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；
2. 安装调试完成并验收合格后____个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的60%；
3. 剩余10%作为质保金，船舶经甲方验收合格签收后正常航行满一年，期间没有待解决的质量问题或已全部按质保期、服务的规定妥善解决后，甲方办理第三期款项支付手续。
（注：付款方式可由双方在签订合同时协商调整）
五、交货及验收
1. 交货期限：合同签订后30日内完成交货并安装调试完毕；
2. 交货地点：甲方指定地点；
3. 包装要求：原厂包装，适合长途运输及多次装卸；
4. 运输方式及费用：由乙方负责，运输途中的一切风险由乙方承担；
5. 验收标准及方式：按本招标文件第三章规定执行。
六、质量保证
1. 乙方保证所供货物为全新原装正品，符合国家相关质量标准及合同约定的技术要求；
2. 质保期：整机质保期不少于12个月或运行500小时（以先到者为准），自验收合格之日起计算；
3. 质保期内如出现质量问题，乙方应免费维修或更换，并承担由此给甲方造成的损失。
七、违约责任
1. 乙方逾期交货的，每逾期一日，应按合同总金额的千分之三向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收款项并支付合同总金额10%的违约金；
2. 乙方所供货物不符合合同约定的，应负责更换或退货，并承担由此造成的一切损失；
3. 甲方逾期付款的，每逾期一日，应按逾期付款金额的万分之三向乙方支付违约金；
4. 任何一方违反合同约定给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
八、不可抗力
因不可抗力导致本合同无法履行的，受影响一方应及时通知对方，并在合理期限内提供证明。双方可根据不可抗力的影响程度协商解除合同或延期履行。
九、争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、合同生效及其他
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；
2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力；
3. 本招标文件、投标文件及相关承诺均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力；
4. 本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。


第五章  评标办法
一、总则
1. 为规范本次采购项目的评审工作，保证评审过程公平、公正、科学，根据相关规定并结合本项目特点，制定本办法；
2. 评审工作由评标委员会负责，本项目评标委员会由采购单位承发包小组成员组成；
3. 评审工作严格按照本办法规定的程序和标准进行。
二、评审程序
1. 资格性审查；
2. 符合性审查；
3. 商务评审；
4. 技术评审；
5. 价格评审；
6. 综合评分；
7. 推荐中标候选人。
三、资格性审查
评标委员会对投标人的资格证明文件进行审查，有下列情形之一的，按无效投标处理：
1. 不具备独立法人资格的；
2. 营业执照经营范围不含船舶设备或机电设备销售相关内容的；
3. 不能提供雅马哈品牌授权或合法供货渠道证明的；
4. 参加采购活动前三年内有重大违法记录的；
5. 其他不符合法律、法规规定的资格条件的。
四、符合性审查
通过资格性审查的投标人，评标委员会对其投标文件进行符合性审查。有下列情形之一的，按无效投标处理：
1. 投标文件未按规定签字盖章的；
2. 投标有效期不满足招标文件要求的；
3. 投标报价超过招标控制价的；
4. 投标文件对招标文件的实质性要求未作出响应的；
5. 投标文件附有采购人不能接受的条件的。
五、综合评分办法
本项目采用综合评分法，总分100分，其中价格分40分、技术分35分、商务分25分。
	评审因素
	分值
	评审标准
	说明

	投标报价
	40分
	满足招标文件要求且最终报价最低的投标人价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/最终报价）×40
	

	技术方案
	10分
	技术参数响应情况：完全满足或优于招标文件技术参数要求的得10分；每有一项负偏离扣2分，扣完为止。
	参数响应

	
	10分
	安装调试方案：方案科学合理、人员配置到位、质量保证措施完善的，得6-10分；方案一般的得3-5分；方案较差的得0-2分。
	安装方案

	
	8分
	质量保证措施及产品认证：质量保证体系完善、具备齐全的认证证书的，得4-8分；一般的得1-3分；较差的得0分。
	质量认证

	
	7分
	技术培训方案：培训计划详细、内容全面、培训师资力量强的，得4-7分；一般的得1-3分；较差的得0分。
	培训方案

	商务服务
	10分
	售后服务方案及承诺：质保期长、响应速度快、服务网点完善、保修承诺优的，得6-10分；一般的得3-5分；较差的得0-2分。
	售后服务

	
	6分
	供货周期：满足招标文件要求的得基础分4分，每缩短5天加1分，最多加2分。
	供货周期

	
	5分
	企业业绩：近三年同类项目业绩，每提供1个有效合同得1分，最多得5分。须提供合同复印件并加盖公章。
	项目经验

	
	4分
	付款条件及履约能力：付款条件优于采购文件要求、企业财务状况良好的，得2-4分；一般的得1分；较差的得0分。
	综合实力



六、定标原则
1. 评标委员会按照综合得分由高到低排序，推荐排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人，排名第三的为第三中标候选人；
2. 综合得分相同的，按投标报价由低到高排序；投标报价也相同的，按技术得分由高到低排序；
3. 第一中标候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同的，采购人可以确定第二中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
七、废标情形
出现下列情形之一的，应予废标：
1. 无符合相关专业条件商家投标的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 投标人的报价均超过招标控制价的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。


第六章  投标文件格式
格式一：投标函
致：_________________________（采购人名称）

我方收到贵方____________________项目的招标文件，经研究，我方决定参加本次投标。
1. 我方投标总报价为人民币：_______________元（大写：_________________________元整）；
2. 我方承诺交货期为合同签订后____个日历日内完成交货并安装调试；
3. 我方承诺质保期为____个月/____运行小时（以先到者为准）；
4. 我方同意本投标文件在投标有效期内有效，并随时接受中标；
5. 我方承诺所提供的全部文件真实、准确、完整，如有虚假，愿意承担相应的法律责任；
6. 我方承诺如中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺履行合同义务；
7. 我方同意提供贵方可能要求的与本次投标有关的任何数据或资料。

投标单位（盖章）：_________________________
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_________________________

日期：_______年____月____日

格式二：开标一览表

	项目名称
	

	投标总价
	大写：
	小写（元）：

	交货期
	
	质保期
	

	备注
	



投标单位（盖章）：_________________________
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_________________________
日期：_______年____月____日

格式三：投标报价明细表

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	



注：报价须包含货物本体、配件、运输、安装调试、培训、售后服务、税费等全部费用。



格式四：法定代表人身份证明

单位名称：_________________________
单位性质：_________________________
地    址：_________________________
成立时间：_______年____月____日
经营期限：_________________________
姓    名：________  性别：____  年龄：____  职务：________
系_________________________（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：_________________________
日期：_______年____月____日










格式五：授权委托书

本人________（姓名）系________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托________（姓名）为我方代理人，以我方名义参加________________项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、签约过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托期限：_________________________
代理人无转委托权。

投标人（盖章）：_________________________
法定代表人（签字或盖章）：_________________________
被授权人（签字）：_________________________
日期：_______年____月____日










格式六：技术规格响应表

	序号
	招标文件技术要求
	投标产品技术参数
	响应情况
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：1. “响应情况”填写“正偏离”“满足”或“负偏离”；
2. 须逐条对应招标文件技术参数要求填写，不得遗漏。

格式七：商务条款响应表

	序号
	招标文件商务要求
	投标响应
	响应情况
	备注

	1
	交货期
	
	
	

	2
	质保期
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	

	4
	售后服务
	
	
	

	5
	违约责任
	
	
	

	…
	
	
	
	



第  页  共 23 页
